/************************************************************************************************

本例程基于STC8H8K64U为主控芯片的实验箱9进行编写测试，STC8G、STC8H系列芯片可通用参考.

读ADC测量外部电压，使用内部基准计算电压.

用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。

使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下, 用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.

右边4位数码管显示测量的电压值.

外部电压从板上测温电阻两端输入, 输入电压0~Vref, 不要超过Vref或低于0V. 

实际项目使用请串一个1K的电阻到ADC输入口, ADC输入口再并一个电容到地.

下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).

************************************************************************************************/