/*
    1. 单片机型号为 "STC8H8K64U"，默认主频 35MHz
    2. 在"config_stc.h"修改显示方式为STC-ISP调试接口里的虚拟OLED屏显示（默认），或者硬件OLED屏显示
    3. 硬件OLED屏使用I2C接口（SCL:P1.5, SDA:P1.4）通信、OLED_RST（P1.3）、OLED_DC（P3.4）、OLED_CS（P5.4）
    4. ADC对外采集信号脚为 P1.1 接口
    5. 从 P1.0 接口输出1KHz的PWM信号，短接 P1.0 与 P1.1 即可显示1KHz方波
    6. 修改按键功能，P3.2口按键短按减少时间轴，长按停止/启动采集；P3.3口按键短按增加时间轴，长按显示/退出设置菜单
    7. 使用调试接口的虚拟OLED显示，通过长按P3.2口按键启动虚拟OLED-128*64屏幕显示
    如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序

    简易示波器
    版本：V0.3
    作者：老刘爱捣鼓
    单片机型：STC8A8K64D4 @27MHz
    任何问题请联系CreativeLauLab@gmail.com
    老刘爱捣鼓（全网同名）期待您的关注！
    B站教程（初版）：https://www.bilibili.com/video/BV1ai4y1t79R
    B站教程（V0.3）：https://www.bilibili.com/video/BV1ai4y1t79R
    油管频道: https://www.youtube.com/c/CreativeLau

    操作说明：
        主界面-选项设置模式：
            单击编码器：切换开始/暂停采样
            双击编码器：切换波形水平滚动模式/选项设置模式
            长按编码器：进入设置界面
            旋转编码器：修改当前参数
            按下同时旋转编码器：在参数间切换
            
        主界面-波形水平滚动模式：
            单击编码器：切换开始/暂停采样
            双击编码器：切换波形水平滚动模式/选项设置模式
            长按编码器：进入设置界面
            旋转编码器：水平滚动波形（在暂停采样状态下有效）
            按下同时旋转编码器：垂直滚动波形（仅在暂停采样状态下有效）
            
        设置界面：
            单击编码器：无效
            双击编码器：无效
            长按编码器：返回主界面
            旋转编码器：修改当前选项
            按下同时旋转编码器：切换选项

    主界面参数：
        横轴时间区间："500ms", "200ms", "100ms", "50ms", "20ms", "10ms","5ms", "2ms", "1ms", "500us", "200us", "100us"(100us仅在自动触发模式下可用)
        纵轴电压区间：设定电压量程上限，最大30V，顺时针旋转编码器将电压上限设置为0则进入自动量程，逆时针旋转进入手动量程
        触发值：设定触发电压值，触发位置被放在屏幕中心
        触发方向：上下箭头，分别代表上升沿触发和下降沿触发
        触发方式：
            Auto(自动触发)  ：连续采样，指示灯始终点亮，通过单击编码器控制启停；触发成功时，触发点位于屏幕中心，触发失败则波形无规律滚动，屏幕左侧显示Fail标志
            Normal(普通触发)：等待预采样，待指示灯亮起表示预采样结束，这时可以输入信号；
                              触发成功后，显示波形，并继续等待下次触发；
                              如果有新的触发成功，则自动显示新的波形，如没有新的触发成功则屏幕波形保持并一直等待下次触发；
                              需注意设置正确的触发值，否则一直处于等待触发状态，屏幕不会显示波形
            Single(单次触发)：等待预采样，待指示灯亮起表示预采样结束，这时可以输入信号；
                              触发成功后，显示波形，并停止采样，需用户单击编码器开始下次采样	
                              需注意设置正确的触发值，否则一直处于等待触发状态，屏幕不会显示波形
            
    主界面状态显示：	
        Run：正在采样
        Stop：停止采样
        Fail：自动模式下，触发值超出波形范围引起触发失败
        Auto：自动量程
            
    设置界面选项：
        PMode(绘图模式)：
            Vector：波形以矢量显示
            Dots  ：波形以点阵显示
        LSB(采样系数)：分压系数的100倍，比如用10k加2k的电阻进行分压，分压系数为(10+2/2)=6，LSB理论取值为6x100=600，根据实际电阻精度进行微调	
        BRT：OLED亮度

    保存设置：长按编码器退出设置界面时，设置界面和主界面的所有参数被保存到EEPROM
*/