//取模方式 水平扫描 从左到右 低位在前
void showimage(const unsigned char *p) //显示40*40 QQ图片
{
  	int i,j,k; 
	unsigned char picH,picL;
	dsp_single_colour(WHITE); //清屏  
	
	for(k=0;k<3;k++)
	{
	   	for(j=0;j<3;j++)
		{	
			Lcd_SetRegion(40*j,40*k,40*j+39,40*k+39);		//坐标设置
		    for(i=0;i<40*40;i++)
			 {	
			 	picL=*(p+i*2);	//数据低位在前
				picH=*(p+i*2+1);				
				LCD_WriteData_16Bit(picH<<8|picL);  						
			 }	
		 }
	}		
}